# **H.265 8CH 4K POE NVR**

**Модель: GV-NVR8chPOE**



## **Ключевая особенность**

⚫Поддержка форматов видео Ultra 265 / H.265 / H.264

⚫8-канальный вход POE

⚫Сторонние IP-камеры, поддерживаемые стандартом ONVIF: Profile S, Profile G, Profile T

⚫Видеовыходы: HDMI, VGA

⚫Одновременный выход HDMI и VGA

⚫Запись с разрешением до 4K

⚫1 жесткий диск SATA до 6 ТБ

⚫Поддержка облачного обновления

## **Характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| **Модель** | GV-NVR8chPOE |
| Видео / аудио вход |
| IP - VIDEO Input | 8 каналов (до 10 после расширения канала)) |
| Сеть |
| Входящая пропускная способность | 64 Мбит / с |
| Исходящая пропускная способность | 48 Мбит / с |
| Удаленные пользователи | 128 |
| Протоколы | P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE |
| Видео / Аудио выход |
| Выход HDMI / VGA | HDMI:3840x2160 / 30 Гц, 1920x1080p / 60 Гц, 1920x1080p / 50 Гц, 1600x1200 / 60 Гц, 1280x1024 / 60 Гц,1280x720 / 60 Гц, 1024x768 / 60 ГцVGA:1920x1080p / 60 Гц, 1920x1080p / 50 Гц, 1600x1200 / 60 Гц, 1280x1024 / 60 Гц, 1280x720 / 60 Гц, 1024x768 / 60 Гц |
| Разрешение записи | 4K / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF |
| Синхронное воспроизведение | 8- канальный |
| Экран в режиме коридора | 3/4/5/7/9 |
| Расшифровка |
| Формат декодирования | Ультра 265 / H.265 / H.264 |
| Просмотр в реальном времени / воспроизведение | 4K / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF |
| Возможность | 1 x 4K при 30, 1 x 5MP при 30, 2 x 4MP при 30 , 4 x 3MP при 25 , 4 x 1080p при 30 , 8 x 720p при 30 |
| Жесткий диск |
| SATA | 1 интерфейс SATA |
| Вместимость | до 6 ТБА для каждого диска |
| Внешний интерфейс |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M / 100M само- адаптивный интерфейс Ethernet |
| Интерфейс USB | Задняя панель : 2 порта USB2.0 |
| PoE |
| Интерфейс | 8 независимых сетевых интерфейсов PoE 100 Мбит / с |
| Максимальная мощность | Макс 30 Вт для одного портаМакс 108 Вт в общей сложности ( 13,5 Вт для каждого) |
| Поддерживаемый стандарт | IEEE 802.3at, IEEE 802.3af |
| Общий |
| Источник питания | 52 В постоянного токаМощность Расход : ≤ 8 Вт (без жесткого диска) |
| Рабочая среда | -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F ), влажность ≤ 9 0 % относительной влажности (без конденсации) |
| Размеры (Ш × Г × В) | 260мм × 240мм × 4 6 мм (10,2 "× 9,4" × 1. 8 «) |
| Вес (без HDD) | 0,98 кг ( 2. 16 фунтов ) |

## Задняя панель

